Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 800mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC (Bürstenlänge: 800mm) für Schuh-, Clog- und Stiefelsohlen. Ideal für den täglichen Einsatz in Hygienebereichen grösserer Betriebe der Lebensmittel und Pharmaindustrie. Beidseitig begehbar. Effiziente und gründliche Desinfektion der Sohlen. Ideal für hohes Personalaufkommen bei Schichtwechsel.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Rundbürsten mit robusten Nylonbürsten, Start des Reinigungsvorganges mittels Sensor, automatische Dosierung des Desinfektionsmittels (individuell einstellbar), mit integriertem Kanisterhalter für Reinigungsmittel, Schutz vor Spritzwasser dank 2 Seitenschutzwänden, beidseitiger Handlauf für stabilen Halt und sichere Benutzung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, höchste Sicherheit dank NOT-Aus Taster,

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301  
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 800 mm)   
2091 mm x 800/1053 mm x 1210 mm (Länge x Breite x Höhe)  
Maschinenlänge: 1291 mm  
Bürstenlänge: 800 mm  
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 400 = 800 mm

Wasserzulauf: 3/4"  
Wasserablauf: DN 50  
Starter: Sensor im Haltegriff  
Stromanschluss: 3x400V + N + PE / 50 Hz  
Leistung:2 x 0.25 kWSchutzart: IP 65  
Gewicht (Bürstenlänge 800 mm):160 kg  
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Durchlaug-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 800mm

Artikel-Nr.: HSE-00091V1

Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 1200mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC (Bürstenlänge: 1200mm) für Schuh-, Clog- und Stiefelsohlen. Ideal für den täglichen Einsatz in Hygienebereichen grösserer Betriebe der Lebensmittel und Pharmaindustrie. Beidseitig begehbar. Effiziente und gründliche Desinfektion der Sohlen. Ideal für hohes Personalaufkommen bei Schichtwechsel.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Rundbürsten mit robusten Nylonbürsten, Start des Reinigungsvorganges mittels Sensor, automatische Dosierung des Desinfektionsmittels (individuell einstellbar), mit integriertem Kanisterhalter für Reinigungsmittel, Schutz vor Spritzwasser dank 2 Seitenschutzwänden, beidseitiger Handlauf für stabilen Halt und sichere Benutzung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, höchste Sicherheit dank NOT-Aus Taster,

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301  
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1200 mm)   
2491 mm x 800/1053 mm x 1210 mm (Länge x Breite x Höhe)  
Maschinenlänge: 1691 mm  
Bürstenlänge: 1200 mm  
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 400 = 800 mm

Wasserzulauf: 3/4"  
Wasserablauf: DN 50  
Starter: Sensor im Haltegriff  
Stromanschluss: 3x400V + N + PE / 50 Hz  
Leistung:2 x 0.25 kWSchutzart: IP 65  
Gewicht (Bürstenlänge 1200 mm):190 kg  
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Durchlaug-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 1200mm

Artikel-Nr.: HSE-00091V2

Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 1600mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC (Bürstenlänge: 1600mm) für Schuh-, Clog- und Stiefelsohlen. Ideal für den täglichen Einsatz in Hygienebereichen grösserer Betriebe der Lebensmittel und Pharmaindustrie. Beidseitig begehbar. Effiziente und gründliche Desinfektion der Sohlen. Ideal für hohes Personalaufkommen bei Schichtwechsel.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Rundbürsten mit robusten Nylonbürsten, Start des Reinigungsvorganges mittels Sensor, automatische Dosierung des Desinfektionsmittels (individuell einstellbar), mit integriertem Kanisterhalter für Reinigungsmittel, Schutz vor Spritzwasser dank 2 Seitenschutzwänden, beidseitiger Handlauf für stabilen Halt und sichere Benutzung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, höchste Sicherheit dank NOT-Aus Taster,

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301  
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1600 mm)

2891 mm x 800/1053 mm x 1210 mm (Länge x Breite x Höhe)  
Maschinenlänge: 2091 mm  
Bürstenlänge: 1600 mm  
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 400 = 800 mm

Wasserzulauf: 3/4"  
Wasserablauf: DN 50  
Starter: Sensor im Haltegriff  
Stromanschluss: 3x400V + N + PE / 50 Hz  
Leistung:2 x 0.25 kWSchutzart: IP 65  
Gewicht (Bürstenlänge 1600 mm):220 kg  
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Durchlaug-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 1600mm

Artikel-Nr.: HSE-00091V3

Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 2000mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine BASIC (Bürstenlänge: 2000mm) für Schuh-, Clog- und Stiefelsohlen. Ideal für den täglichen Einsatz in Hygienebereichen grösserer Betriebe der Lebensmittel und Pharmaindustrie. Beidseitig begehbar. Effiziente und gründliche Desinfektion der Sohlen. Ideal für hohes Personalaufkommen bei Schichtwechsel.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Rundbürsten mit robusten Nylonbürsten, Start des Reinigungsvorganges mittels Sensor, automatische Dosierung des Desinfektionsmittels (individuell einstellbar), mit integriertem Kanisterhalter für Reinigungsmittel, Schutz vor Spritzwasser dank 2 Seitenschutzwänden, beidseitiger Handlauf für stabilen Halt und sichere Benutzung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, höchste Sicherheit dank NOT-Aus Taster,

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301  
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 2000 mm)  
3291 mm x 800/1053 mm x 1210 mm (Länge x Breite x Höhe)  
Maschinenlänge: 2491 mm  
Bürstenlänge: 2000 mm  
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 400 = 800 mm

Wasserzulauf: 3/4"  
Wasserablauf: DN 50  
Starter: Sensor im Haltegriff  
Stromanschluss: 3x400V + N + PE / 50 Hz  
Leistung:2 x 0.25 kWSchutzart: IP 65  
Gewicht (Bürstenlänge 2000 mm)**:** 250 kg  
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Durchlaug-Sohlenreinigungsmaschine BASIC – Bürstenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: HSE-00091V4