Ausschreibungstext

Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage – 1 Reinigungsplatz

Umschreibung:

Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage für 1 Reinigungsplatz, aus Edelstahl, spritzfreie und gründliche Reinigung von Arbeitsschuhen, mit mehrfachem Spritzschutz gegen Spritzwasser, robust für professionellen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, mit Auflage für Arbeitsschuhe mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, 4 verstellbare Füsse.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Spezial-Sohlenreinigungsbürste mit seitlich höheren Borsten für die optimale Reinigung der Sohlenränder, Zwei Spritzschutz-Bleche oberhalb der Sohlenbürste (Spritzschutz) Ventil zum Regulieren der Wassermenge (zusätzlicher Spritzschutz), mit speziell tief montierten Wassersprühleisten (zusätzlicher Spritzschutz), zusätzlich schwenkbare Wassersprühleisten (zusätzlicher Spritzschutz), Absperrventil, Verrohrung, 1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Schuhschäfte

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B\*T\*H): 75 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 40 kg

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ: Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage 1er

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,

Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage

Artikel-Nr.: STW-00171

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 1 Reinigungsplatz\*\*\*

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 75 cm). Schutz vor Spritzwasser

\*\*\*1 Stück Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*1 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht

Ausschreibungstext

Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage – 2 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage für 2 Reinigungsplätze, aus V2A-Edelstahl, spritzfreie und gründliche Reinigung von Arbeitsschuhen, mit mehrfachem Spritzschutz gegen Spritzwasser, robust für professionellen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, mit Auflage für Arbeitsschuhe mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, 4 höhenverstellbare Füsse.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Spezial-Sohlenreinigungsbürste mit seitlich höheren Borsten für die optimale Reinigung der Sohlenränder, Zwei Spritzschutz-Bleche oberhalb der Sohlenbürste (Spritzschutz) Ventil zum Regulieren der Wassermenge (zusätzlicher Spritzschutz), mit speziell tief montierten Wassersprühleisten (zusätzlicher Spritzschutz), zusätzlich schwenkbare Wassersprühleisten (zusätzlicher Spritzschutz), Absperrventil, Verrohrung, 1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Schuhschäfte

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B\*T\*H): 150 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 80 kg

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ: Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage 2er

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,

Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage

Artikel-Nr.: STW-00172

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 2 Reinigungsplätze\*\*\*

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 150 cm). Schutz vor Spritzwasser

\*\*\*1 Stück Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*2 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht

Ausschreibungstext

Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage – 3 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage für 3 Reinigungsplätze, aus Edelstahl, spritzfreie und gründliche Reinigung von Arbeitsschuhen, mit mehrfachem Spritzschutz gegen Spritzwasser, robust für professionellen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, mit Auflage für Arbeitsschuhe mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, 4 verstellbare Füsse.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Spezial-Sohlenreinigungsbürste mit seitlich höheren Borsten für die optimale Reinigung der Sohlenränder, Zwei Spritzschutz-Bleche oberhalb der Sohlenbürste (Spritzschutz) Ventil zum Regulieren der Wassermenge (zusätzlicher Spritzschutz), mit speziell tief montierten Wassersprühleisten (zusätzlicher Spritzschutz), zusätzlich schwenkbare Wassersprühleisten (zusätzlicher Spritzschutz), Absperrventil, Verrohrung, 1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Schuhschäfte

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B\*T\*H): 225 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 120 kg

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,

Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Arbeitsschuhe Reiniger Waschanlage

Artikel-Nr.: STW-00173

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 3 Reinigungsplätze\*\*\*

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 225 cm). Schutz vor Spritzwasser

\*\*\*1 Stück Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*3 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht