Ausschreibungstext

ECO Stiefelwaschplatz – 1 Stiefelreinigungsplatz

Umschreibung:

Professioneller Stiefelwaschplatz mit 1 Stiefelreinigungsplatz, ideal für Schlachtbetriebe und Lebensmittelproduktionen, manuelle Reinigung stark verschmutzter Stiefel im Hygienebereich, aus perlgestrahltem, hochwertigem Edelstahl gefertigt

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Stiefelreinigungsplatz, inkl. 1 Stück wasserführende Handwaschbürste mit Handhebelventil mit 1m Anschlussschlauch, vierkantiger Stiefelauftritt für bequemen und stabilen Halt während der Reinigung, Ablaufstutzen (DN 48.3), grosszügige Waschrinne, mit Schlammfangeimer, kein Strombedarf

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301

Abmessungen (B\*T\*H): 60 x 50 114 cm

Wasserzulauf: R ¾“, rechts, max. 50°C

Wasserablauf: R 1 ½“, 48,3 mm, rechts

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 27 kg netto

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: ECO Stiefelwaschplatz

Artikel-Nr.: STWH-00021

Ausschreibungstext

ECO Stiefelwaschplatz – 2 Stiefelreinigungsplätze

Umschreibung:

Professioneller Stiefelwaschplatz mit 2 Stiefelreinigungsplatz, ideal für Schlachtbetriebe und Lebensmittelproduktionen, manuelle Reinigung stark verschmutzter Stiefel im Hygienebereich, aus perlgestrahltem, hochwertigem Edelstahl gefertigt

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Stiefelreinigungsplatz, inkl. 2 Stück wasserführende Handwaschbürste mit Handhebelventil mit je 1m Anschlussschlauch, vierkantiger Stiefelauftritt für bequemen und stabilen Halt während der Reinigung, Ablaufstutzen (DN 48.3), grosszügige Waschrinne, mit Schlammfangeimer, kein Strombedarf

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301

Abmessungen (B\*T\*H): 120 x 50 114 cm

Wasserzulauf: R ¾“, rechts, max. 50°C

Wasserablauf: R 1 ½“, 48,3 mm, rechts

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 80 kg netto

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: ECO Stiefelwaschplatz

Artikel-Nr.: STWH-00022

Ausschreibungstext

ECO Stiefelwaschplatz – 3 Stiefelreinigungsplätze

Umschreibung:

Professioneller Stiefelwaschplatz mit 3 Stiefelreinigungsplatz, ideal für Schlachtbetriebe und Lebensmittelproduktionen, manuelle Reinigung stark verschmutzter Stiefel im Hygienebereich, aus perlgestrahltem, hochwertigem Edelstahl gefertigt

Ausstattung je Reinigungsplatz:

3 Stiefelreinigungsplatz, inkl. 3 Stück wasserführende Handwaschbürste mit Handhebelventil mit je 1m Anschlussschlauch, vierkantiger Stiefelauftritt für bequemen und stabilen Halt während der Reinigung, Ablaufstutzen (DN 48.3), grosszügige Waschrinne, mit Schlammfangeimer, kein Strombedarf

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301

Abmessungen (B\*T\*H): 160 x 50 114 cm

Wasserzulauf: R ¾“, rechts, max. 50°C

Wasserablauf: R 1 ½“, 48,3 mm, rechts

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 80 kg netto

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: ECO Stiefelwaschplatz

Artikel-Nr.: STWH-00023