Ausschreibungstext

Hygienewand

Umschreibung:

Kompakte hygienische Komplettlösung für die einwandfreie professionelle Reinigung der Hände, der Schuhsohlen, der Sohlenränder sowie der Stiefelschäfte, ideal für Betriebe der Gemeinschaftsverpflegung und der Lebensmittelindustrie, Auslösung der Sohlenreinigung mittels Kontaktsensor im Haltegriff, aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl gefertigt

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Mit Spezial-Sohlenreinigungsbürsten (Walzenbürsten mit seitlichen Tellerbürsten), grosszügiges Edelstahl-Waschbecken für die Handreinigung, sensorgesteuerte, berührungslose Auslösung des Wassers, 2 manuellen Seifen- und/oder Desinfektionsmittelspender, inkl. Falthandtuchspender für Einweg-Papierhandtücher, mit Papierkorb (40 Liter Fassungsvermögen) für die Entsorgung der Handtücher, inkl. wasserführende Handbürste mit 2m Schlauch für die Säuberung der Stiefelschäfte, Edelstahl-Spritzschutzwand mit angewinkelter Oberseite, Aufbewahrung des Reinigungsmittels im integrierten Kanisterhalter

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B\*T\*H): 157 x 49 x 150 cm

Wasserzulauf: ¾“, max. 43°C, HW ½“, KW ½“

Wasserablauf: DN 50

Kontakttaster: am Haltegriff

Stromanschluss: 1x 230 V/N/PE, 50/60 Hz

Leistung / Schutzart: 0,19 kW / IP 65

Gewicht: kg

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Hygienewand

Artikel-Nr.: SRMH-00161