Ausschreibungstext

Reinigungsstation mit Hand- und Sohlendesinfektion ECO – Eingang Desinfektion / Ausgang Bürstenmodel

Umschreibung:

Reinigungsstation mit Hand- und Sohlendesinfektion ECO für Zugänge zu Hygienebereichen mit mittlerem bis hohem Personalaufkommen, unüberlistbare Zwangsführung für die kontrollierte Hygiene der Hände und Sohlen, ideal für die Lebensmittelindustrie, Schlacht- und Zerleghöfe und Pharmaindustrie, garantiert höchste Hygienestandards

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Zweiweganlage mit getrennten Spuren für Zu- und Ausgang aus dem Hygienebereich, überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion als Eingangskontrollgerät, sehr robustes und vandalismussicheres Edelstahl-Drehkreuz, Steuerung (Siemes) ist frei programmierbar, Laufzeit der Bürstenwalzen (Nylonbürsten) individuell einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar (Dosierpumpe integriert), stabile, höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, NOT-Aus Taster, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Grün), Edelstahlroste mit rutschhemmenden Eigenschaften

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Eingang Desinfektionsbecken / Ausgang Bürstenwalzen)1500 / 2100 mm x 1710 mm x 1765 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1500 mm
Bürstenlänge: 1100 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm
Desinfektionswanne: 750 mm
Abtropfzone: 750 mm

Wasserzulauf: 3/4''
Wasserablauf: 2x DN 50
Starter:Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: 400V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung: 1,25 kW
Schutzart:IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 24 VSteuerungsspannung Handdesinfektion**:**24 VSteuerungsspannung Drehsperrenbetätigung**:** 24 VGewicht:

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Reinigungsstation mit Hand- & Sohlendesinfektion ECO

Artikel-Nr.: HSE-00131V1

Ausschreibungstext

Reinigungsstation mit Hand- und Sohlendesinfektion ECO – Eingang / Ausgang Bürstenmodel

Umschreibung:

Reinigungsstation mit Hand- und Sohlendesinfektion ECO für Zugänge zu Hygienebereichen mit mittlerem bis hohem Personalaufkommen, unüberlistbare Zwangsführung für die kontrollierte Hygiene der Hände und Sohlen, ideal für die Lebensmittelindustrie, Schlacht- und Zerleghöfe und Pharmaindustrie, garantiert höchste Hygienestandards

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Zweiweganlage mit getrennten Spuren für Zu- und Ausgang aus dem Hygienebereich, überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion als Eingangskontrollgerät, sehr robustes und vandalismussicheres Edelstahl-Drehkreuz, Steuerung (Siemes) ist frei programmierbar, Laufzeit der Bürstenwalzen (Nylonbürsten) individuell einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar (Dosierpumpe integriert), stabile, höhenverstellbare Schraubfüsse aus Edelstahl, NOT-Aus Taster, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Grün), Edelstahlroste mit rutschhemmenden Eigenschaften

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Eingang / Ausgang Bürstenwalzen)1500 / 2100 mm x 1710 mm x 1765 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1500 mm
Bürstenlänge: 2 x 1100 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4''
Wasserablauf: 2x DN 50
Starter:Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: 400V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung: 1,25 kW
Schutzart:IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 24 VSteuerungsspannung Handdesinfektion**:**24 VSteuerungsspannung Drehsperrenbetätigung**:** 24 VGewicht:

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Reinigungsstation mit Hand- & Sohlendesinfektion ECO

Artikel-Nr.: HSE-00131V2