Ausschreibungstext

Schleuse Sohlenreinigung NASS 750 – Bürstenlänge 960mm

Umschreibung:

Schleuse Sohlenreinigung NASS 750 (Bürstenlänger 960mm) für eine gründliche und effiziente Sohlenreinigung und Desinfektion mit Flüssigkeit. Chemische Säuberung durch Beimischung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Patentiertes ProfilGate Go Bürstensystem für die mechanische Reinigung. Ideal für den Einsatz an Zugängen zu sensiblen Produktionsbereichen; Auch in der Industrie. Besonders geeignet für die Entfernung von Öl und Schmiermittel von den Schuhsohlen.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Ein Reinigungsfeld mit schräg angeordneten Borsten, muss nicht an Wasseranschluss angeschlossen werden, benötigt keinen Abwasseranschluss, kein Stromanschluss für den Betrieb nötig, mit zentralem Ablaufhahn für die Entleerung der Edelstahlwanne, mobil einsetzbar, beidseitige Edelstahl-Handläufe für stabilen Halt

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 960 mm)
980 mm x 820 mm x 1180 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 980 mm
Bürstenlänge: 960 mm
Bürstenfeld: 960 mm x 660 mm (Länge x Breite)
Kapazität: 1 x 15 Liter
Gewicht (Bürstenlänge 960 mm): 86 kg netto
Garantie**:** 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Schleuse Sohlenreinigung NASS 750 – Bürstenlänge 960mm

Artikel-Nr.: HSE- 00051V1

Ausschreibungstext

Schleuse Sohlenreinigung NASS 750 – Bürstenlänge 1920mm

Umschreibung:

Schleuse Sohlenreinigung NASS 750 (Bürstenlänge 1920mm) für eine gründliche und effiziente Sohlenreinigung und Desinfektion mit Flüssigkeit. Chemische Säuberung durch Beimischung von Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Patentiertes ProfilGate Go Bürstensystem für die mechanische Reinigung. Ideal für den Einsatz an Zugängen zu sensiblen Produktionsbereichen; Auch in der Industrie. Besonders geeignet für die Entfernung von Öl und Schmiermittel von den Schuhsohlen.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Zwei Reinigungsfelder mit schräg angeordneten Borsten, muss nicht an Wasseranschluss angeschlossen werden, benötigt keinen Abwasseranschluss, kein Stromanschluss für den Betrieb nötig, mit zentralem Ablaufhahn für die Entleerung der Edelstahlwanne, mobil einsetzbar, beidseitige Edelstahl-Handläufe für stabilen Halt

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1920 mm)
1960 mm x 820 mm x 1180 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1960 mm
Bürstenlänge: 1920 mm
Bürstenfeld: 1920 mm x 660 mm (Länge x Breite)
Kapazität: 2 x 15 Liter
Gewicht (Bürstenlänge 960 mm): 86 kg netto
Garantie**:** 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Schleuse Sohlenreinigung NASS 750 – Bürstenlänge 1920 mm

Artikel-Nr.: HSE- 00051V2