Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 4 Reinigungsplätze, einseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 4 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 2 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 4er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 4 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 235 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 4er einseitig: (B\*H) 234 x 120 cm
Gewicht: 990 kg
Gewicht Betonelement: 953 kg
Gewicht Waschbügel: 37 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Schuhwaschanlage Einbauversion 4er einseitig

Artikel-Nr.: STW-00451

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*4 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*4 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*4 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*4 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*4 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*4 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 6 Reinigungsplätze, einseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 6 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 3 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 6er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 6 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 334 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 6er einseitig: (B\*H) 334 x 120 cm
Gewicht: 1485 kg
Gewicht Betonelement: 1430 kg
Gewicht Waschbügel: 55 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Schuhwaschanlage Einbauversion 6er einseitig

Artikel-Nr.: STW-00452

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*6 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*6 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*6 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*6 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*6 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*6 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 8 Reinigungsplätze, doppelseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 8 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 2 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 8er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 8 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 235 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 8er doppelseitig: (B\*H) 234 x 120 cm
Gewicht: 998 kg
Gewicht Betonelement: 953 kg
Gewicht Waschbügel: 45 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 8er doppelseitig

Artikel-Nr.: STW-00453

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*8 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*8 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 8 Reinigungsplätze, einseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 8 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 4 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 8er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 8 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 456 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 8er einseitig: (B\*H) 454 x 120 cm
Gewicht: 1970 kg
Gewicht Betonelement: 2 x 953 kg
Gewicht Waschbügel: 64 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 8er einseitig

Artikel-Nr.: STW-00454

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*8 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*8 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*8 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*8 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 12 Reinigungsplätze, doppelseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 12 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 3 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 12er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 12 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 334 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 12er doppelseitig: (B\*H) 334 x 120 cm
Gewicht: 1498 kg
Gewicht Betonelement: 1430 kg
Gewicht Waschbügel: 68 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 12er doppelseitig

Artikel-Nr.: STW-00455

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*12 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*12 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 12 Reinigungsplätze, einseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 12 Reinigungsplätzen, einseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 6 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 12er einseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 12 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 654 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 12er einseitig: (B\*H) 654 x 120 cm
Gewicht: 2956 kg
Gewicht Betonelement: 2x1430 kg
Gewicht Waschbügel: 96 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 12er einseitig

Artikel-Nr.: STW-00456

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*12 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*12 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*12 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*12 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 16 Reinigungsplätze, doppelseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 16 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 2-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 4 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 16er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 16 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 456 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 2 Roste: (B\*T\*H) 221 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 16er doppelseitig: (B\*H) 454 x 120 cm
Gewicht: 1986 kg
Gewicht Betonelement: 2 x 953 kg
Gewicht Waschbügel: 80 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 16er doppelseitig

Artikel-Nr.: STW-00457

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*16 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*16 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*16 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*16 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*16 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*16 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Einbauversion – 24 Reinigungsplätze, doppelseitig

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Einbauversion aus schalungsglatten, armiertem Beton mit 24 Reinigungsplätzen, doppelseitig, hochwertige Aussenanlage für effiziente und komfortable Schuhreinigung für Aussenanlagen wie Schuhanlagen, Sportplätze, Polizeischuhe, Militärstützpunkte etc., Einbau erfolgt ebenerdig

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Waschtrog 3-Rost-Betonelement Typ "Schuhwaschanlage Einbauversion" grau, schalungsglatt, armiert, inkl. Schachtfutter für PVC-Rohr NW 100 und 6 Gitterroste (herausnehmbar), 1 Waschbügel 24er doppelseitig nutzbar, Stahlprofil 100 x 50 mm, feuerverzinkt, mit Wasserführung, mit Auflagebügel für Schuhe, 24 Anschlüsse 1/2" für Auslauf-Ventile, 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung 3/4"/ LW 16 und 1 eingeschweisste, feuerverzinkte Wasseranschlussmuffe 1", Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog und feuerverzinkter Waschbügel
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 654 x 100 x 120 cm
Abmessung Betonelement, 3 Roste: (B\*T\*H) 320 x 100 x 25 cm
Abmessung Waschbügel 24er doppelseitig: (B\*H) 654 x 120 cm
Gewicht: 2980 kg
Gewicht Betonelement: 2 x 1430 kg
Gewicht Waschbügel: 120 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", wahlweise rechts oder links angebracht
**Wasserablauf:** PVC-Muffe NW 100, wahlweise rechts oder links angebracht
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie. 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Fabrikat/Typ:

Hersteller: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Typ : Schuhwaschanlage Einbauversion 24er doppelseitig

Artikel-Nr.: STW-00458

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*24 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*24 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*24 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*24 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*24 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*24 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,