Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand – 2 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand 2 Reinigungsplätze, schnelle und komfortable Reinigung der Schuhe im Aussenbereich ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen, Schuhanlagen etc., Robustheit und Langlebigkeit dank glatt, gefertigtem Beton, Kantenbildung leicht gerundet.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Beton-Waschtrog und 2 feuerverzinkten, leicht nach vorne geneigte Gitterroste, 2 Anschlüsse für Wasserhähne ½“, maximale Leitungsdruck 5 bar, maximaler Betriebsdruck der Leitung 6 bar, Schlauchanschluss Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 140 cm x 60 cm x 80 cm

Gewicht: 600 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", Positionierung frei wählbar
**Wasserablauf:** NW 100, mittig nach unten
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand 2er

Artikel-Nr.: STW-00471

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*2 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*2 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*2 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*2 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*2 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*2 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand – 4 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand 4 Reinigungsplätze, schnelle und komfortable Reinigung der Schuhe im Aussenbereich ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen, Schuhanlagen etc., Robustheit und Langlebigkeit dank glatt, gefertigtem Beton, Kantenbildung leicht gerundet.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Beton-Waschtrog und 4 feuerverzinkten, leicht nach vorne geneigte Gitterroste, 4 Anschlüsse für Wasserhähne ½“, maximale Leitungsdruck 5 bar, maximaler Betriebsdruck der Leitung 6 bar, Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 200 cm x 60 cm x 80 cm

Gewicht: 900 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", Positionierung frei wählbar
**Wasserablauf:** NW 100, mittig nach unten
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand 4er

Artikel-Nr.: STW-00472

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*4 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*4 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*4 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*4 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*4 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*4 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand – 5 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand 5 Reinigungsplätze, schnelle und komfortable Reinigung der Schuhe im Aussenbereich ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen, Schuhanlagen etc., Robustheit und Langlebigkeit dank glatt, gefertigtem Beton, Kantenbildung leicht gerundet.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Beton-Waschtrog und 4 feuerverzinkte, leicht nach vorne geneigte Gitterroste, 5 Anschlüsse für Wasserhähne ½“, maximale Leitungsdruck 5 bar, maximaler Betriebsdruck der Leitung 6 bar, Auslauf-Ventile sowie wasserführend Handbürsten sind als Zubehör erhältlich.

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog
Rost: feuerverzinkte Gitterroste
Abmessung: (B\*T\*H) 260 cm x 60 cm x 80 cm

Gewicht: 1200 kg

Wasserzulauf:Wasseranschlussmuffe 1", Positionierung frei wählbar
**Wasserablauf:** NW 100, mittig nach unten
**Max. Leitungsdruck:** 5 bar **Max. Betriebsdruck:** 6 bar **Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand 5er

Artikel-Nr.: STW-00473

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*5 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Metall-Handrad, Anschlussmass 1/2", Schlauchanschlussverschraubung 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*5 Stück Wasserhähne selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass ½“

\*\*\*5 Stück Wasserhähne selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch möglich, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*5 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse ½“, Schlauchverschraubung ¾“

\*\*\*5 Stück wasserführende Handbürste aus Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Kunststoff mit speziellen Borsten, Durchflussregulierung und einem robustem 1 m Wasserschlauch mit Schnellkupplungsanschluss an Gewinde ½“

\*\*\*5 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, 1,5m Wasserschlauch (Panzerschlauch), Anschlussverschraubung R ¾“,