Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Edelstahl Einbauversion

Umschreibung:

Stiefelwaschanlage Edelstahl Einbauversion aus V2A-Edelstahl, für den professionellen Betrieb für Feuerwehr/ Feuerwehrgerätehaus, optimale Reinigung der Stiefelsohlen und Stiefelsohlenränder danke Bürsten mit Wassersprühdüsen, geeignet für Stiefel- und Arbeitsschuhe, mit Schlammfangeimer und Geruchsverschluss, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Stiefelreiniger mit 1 groben Sohlenbürste, 2 seitlich angebrachten Bürstenleisten, Stiefelauflage mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, 2 Absperrventilen, mit Handstützbügel aus Edelstahl für eine gute Sicherheit, 4 höhenverstellbare Füssen für den einfachen Einbau, praktischer Querbügel zum Abstellen des Fusses, inkl. Wasserhandbürste aus Kunststoff, Wasseranschluss ½“, mit Wassermengenregulierungsventil für die Handbürste, dank 2 schwenkbaren Sprühdüsen auch für Arbeitsschuhe einsetzbar

Technische Daten:

Gehäuse: gebürstetes 2 mm Edelstahl

Abmessungen (B\*T\*H): 58 cm x 88 cm x 45 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 48 kg

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Stiefelwaschanlage Edelstahl Einbauversion

Artikel-Nr.: STW-00191

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*1 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und robustem, 1,5 m langem Panzerschlauch aus Drahtgeflecht