Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Kompakt II – Bürstenlänge 700mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse ECO Kompakt II mit Durchlaufsohlenreiniger, automatischer Handwäsche und Handdesinfektion (Bürstenlänge 700mm), ideal für kleinere bis mittlere Lebensmittel- und Schlachtbetriebe, geeignet für Clog-, Schuh- und Stiefelsohlen, Händereinigung, -trocknung und -desinfektion mit einer Drehsperre gekoppelt, besonders umweltschonend durch Papierverzicht

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 rotierende Bürsten für die Reinigung der Schuhsohlen, hochgeschwindigkeits-Hand-Trockner, Handwaschbecken/-rinne mit automatischem Seifenspender und Sensor, überlistungssichere 2-Hand-Desinkfetion, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (rot-gelb-grün), mit integriertem, stabilem Drehkreuz (ungedämpft), integriertem Kanister für Handdesinfektionsmittel und Flüssigseife, NOT-Aus Taster

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 700 mm)1500/2100 mm x 975 mm x 2020 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1500 mm
Bürstenlänge: 700 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 400V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung:4.0 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 230 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion:24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung:24 V
Steuerungsspannung Händetrockner:230 V
Gewicht (Bürstenlänge 700): 196 kg netto
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Stiefelwaschanlage Kompakt Bürstenlänger 700 mm

Artikel-Nr.: HSE-00021V1

Ausschreibungstext

Stiefelwaschanlage Kompakt II – Bürstenlänge 1100mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse ECO Kompakt II mit Durchlaufsohlenreiniger, automatischer Handwäsche und Handdesinfektion (Bürstenlänge 1100mm), ideal für kleinere bis mittlere Lebensmittel- und Schlachtbetriebe, geeignet für Clog-, Schuh- und Stiefelsohlen, Händereinigung, -trocknung und -desinfektion mit einer Drehsperre gekoppelt, besonders umweltschonend durch Papierverzicht

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 rotierende Bürsten für die Reinigung der Schuhsohlen, hochgeschwindigkeits-Hand-Trockner, Handwaschbecken/-rinne mit automatischem Seifenspender und Sensor, überlistungssichere 2-Hand-Desinkfetion, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (rot-gelb-grün), mit integriertem, stabilem Drehkreuz (ungedämpft), integriertem Kanister für Handdesinfektionsmittel und Flüssigseife, NOT-Aus Taster

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1100 mm)
1500/2100 mm x 975 mm x 2020 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschienenlänge: 1500 mm
Bürstenlänge: 1100 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 400V/N/PE; 50/60 Hz
Leistung:4.0 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Maschine: 230 V
Steuerungsspannung Handdesinfektion:24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung:24 V
Steuerungsspannung Händetrockner:230 V
Gewicht (Bürstenlänge 700): 196 kg netto
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Stiefelwaschanlage Kompakt Bürstenlänger 1100 mm

Artikel-Nr.: HSE-00021V2