Ausschreibungstext

Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten – 2 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten aus Edelstahl 1.4301 2 Reinigungsplätze ideal für den Gartenbau, Werkhöreider Blaublichtorganisationen, einfache Reinigung von Stiefelsohlen, Stiefelsohlenränder und Stiefelschäfte, robust für professionellen und täglichen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, 4 höhenverstellbare Füsse.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Stiefel, mit wasserführender Haltestange, mit Schuhauflage mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, Regulierung der Wassermenge durch ein Ventil, grosszügige Sammelwanne für das Auffangen und Ableiten des verbrauchten Wassers, maximaler Wasserdruck 8 bar, Verrohrung

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B\*T\*H): 100 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 30 kg

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten aus Edelstahl

Artikel-Nr.: STW-00201

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 2 Reinigungsplätze\*\*\*

bestehend aus 2 Seitenspritzwände: 55 cm x 45 cm und 1 Rückspritzwand: 100 x 45 cm

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*1 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht

Ausschreibungstext

Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten – 4 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten aus V2A-Edelstahl 4 Reinigungsplätze, einfache Reinigung von Stiefelsohlen, Stiefelsohlenränder und Stiefelschäfte, robust für professionellen und täglichen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, 4 höhenverstellbare Füsse.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Stiefel, mit wasserführender Haltestange, mit Schuhauflage mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, Regulierung der Wassermenge durch ein Ventil, grosszügige Sammelwanne für das Auffangen und Ableiten des verbrauchten Wassers, maximaler Wasserdruck 8 bar, Verrohrung

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B\*T\*H): 200 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 55 kg

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten aus Edelstahl

Artikel-Nr.: STW-00202

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 4 Reinigungsplätze\*\*\*

bestehend aus 2 Seitenspritzwände: 55 cm x 45 cm und 1 Rückspritzwand: 200 x 45 cm

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*1 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht

Ausschreibungstext

Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten – 6 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten aus V2A-Edelstahl 6 Reinigungsplätze einfache Reinigung von Stiefelsohlen, Stiefelsohlenränder und Stiefelschäfte, robust für professionellen und täglichen Einsatz, aus gebürsteten 2 mm Edelstahlblech 1.4301, 4 höhenverstellbare Füsse.

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Stück wasserführende Handwaschbürste aus Kunststoff für die Reinigung der Stiefel, mit wasserführender Haltestange, mit Schuhauflage mit herausnehmbarem Edelstahl-Gitterrost, Regulierung der Wassermenge durch ein Ventil, grosszügige Sammelwanne für das Auffangen und Ableiten des verbrauchten Wassers, maximaler Wasserdruck 8 bar, Verrohrung

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl

Abmessungen (B\*T\*H): 300 cm x 55 cm x 115 cm

Wasserzulauf: 3/4"

Wasserablauf: NW50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 85 kg

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Stiefelwaschplatz mit Handwaschbürsten aus Edelstahl

Artikel-Nr.: STW-00203

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 6 Reinigungsplätze\*\*\*

bestehend aus 2 Seitenspritzwände: 55 cm x 45 cm und 1 Rückspritzwand: 300 x 45 cm

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*1 Stück wasserführende Handbürste aus Edelstahl anstatt Kunststoff\*\*\*

Handwaschbürste aus Edelstahl mit Nylonborsten, Handhebelschnellschlussventil und einem robusten Panzerschlauch aus Drahtgeflecht