Ausschreibungstext

Trockenschrank Arbeitskleidung 4 – ohne Ausblas-Kleiderbügel

Umschreibung:

Professionelle, effiziente und materialschonende Trocknung der Arbeitskleidung furch warme Luft, trocknet 4 Arbeitsjacken, 4 Arbeitshosen, 4 Paar Arbeitsschuhe und 4 Paar Arbeitshandschuhe gleichzeitig, ideal für Gartenbau, Bauindustrie, Forstwirtschaft, Feuerwehr, Polizei etc., sehr robustes und stabiles Gehäuse

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Platz für 4 gesamt Arbeitsgarnituren, mit Kleiderstange für das Aufhängen der Jacken und Hosen, mit 8 Handschuhaufsätzen für die Handschuhtrocknung, mit 8 Aufsätzen für die Schuhtrocknung, welche warme Luft in die Arbeitsschuhe und Arbeitsstiefel blasen, Warmluftgebläse (385 m3/h Leistung), mit mehrfachen Thermoschutz für den Schutz der Arbeitskleider, inkl. Programmierbare 7-Tage Zeitschaltuhr, verschiedene Timer/Zyklen auswählbar (Inkl. Countdowntimer), Magnetverschluss mit Zuhaltefunktion

Technische Daten:

Gehäuse**:** Stahlblech, pulverbeschichtet  
Gehäusefarbe: Anthrazitgrau RAL 7016  
Abmessungen: 600 mm x 760 mm x 1980 mm (Breite x Tiefe x Höhe)  
Kleiderbügel: (Ausführung: Kleiderhacken ohne Gebläse)   
4 Stück, zusätzlich Platz für 4 Paar Schuhe / Stiefel und 4 Paar Handschuhe

Zeitschaltuhr: individuell wählbar, innerhalb von 7 Tagen  
Stromanschluss:   
Schweiz: 230 V, 16 A (Steckertyp T23)  
Europa: 230 V, 16 A (Steckertyp F CEE 7/4)   
Leistung: 2.15 kW  
Gewicht: 70 kg  
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Trockenschrank Arbeitskleidung 4 ohne Ausblas-Kleiderbügel

Artikel-Nr.: TS-00011V1

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Ionisationsgerät Schuhtrocknet\*\*\*  
Eliminiert zuverlässig Sporen, Pollen und Bakterien, Luftreinigung ohne Chemikalien, ohne schädliches Ozon, ohne UV-Licht

Ausschreibungstext

Trockenschrank Arbeitskleidung 4 – mit Ausblas-Kleiderbügel

Umschreibung:

Professionelle, effiziente und materialschonende Trocknung der Arbeitskleidung furch warme Luft, trocknet 4 Arbeitsjacken, 4 Arbeitshosen, 4 Paar Arbeitsschuhe und 4 Paar Arbeitshandschuhe gleichzeitig, ideal für Gartenbau, Bauindustrie, Forstwirtschaft, Feuerwehr, Polizei etc., sehr robustes und stabiles Gehäuse

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Platz für 4 gesamt Arbeitsgarnituren, mit Kleiderstange für das Aufhängen der Jacken und Hosen, mit 8 Handschuhaufsätzen für die Handschuhtrocknung, mit 8 Aufsätzen für die Schuhtrocknung, welche warme Luft in die Arbeitsschuhe und Arbeitsstiefel blasen, Warmluftgebläse (385 m3/h Leistung), mit mehrfachen Thermoschutz für den Schutz der Arbeitskleider, inkl. Programmierbare 7-Tage Zeitschaltuhr, verschiedene Timer/Zyklen auswählbar (Inkl. Countdowntimer), Magnetverschluss mit Zuhaltefunktion

Technische Daten:

Gehäuse**:** Stahlblech, pulverbeschichtet  
Gehäusefarbe: Anthrazitgrau RAL 7016  
Abmessungen: 600 mm x 760 mm x 1980 mm (Breite x Tiefe x Höhe)  
Kleiderbügel: (Ausführung: Kleiderhacken mit Gebläse)  
4 Stück, zusätzlich für 4 Paar Schuhe / Stiefel und 4 Paar Handschuhe

Zeitschaltuhr: individuell wählbar, innerhalb von 7 Tagen  
Stromanschluss:   
Schweiz: 230 V, 16 A (Steckertyp T23)  
Europa: 230 V, 16 A (Steckertyp F CEE 7/4)   
Leistung: 2.15 kW  
Gewicht: 70 kg  
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Trockenschrank Arbeitskleidung 4 mit Ausblas-Kleiderbügel

Artikel-Nr.: TS-00011V2

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Ionisationsgerät Schuhtrocknet\*\*\*  
Eliminiert zuverlässig Sporen, Pollen und Bakterien, Luftreinigung ohne Chemikalien, ohne schädliches Ozon, ohne UV-Licht