Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreiniger ECO – Bürstenlänge: 400mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänger: 400mm) für die Lebensmittel-, Schlacht- und Pharmaindustrie, ideal für die Verhinderung von Öl- und Schmiermittelverschleppung in der Industrie, für eine gründliche Reinigung und Desinfektion von Stiefel-, Clog- und Schuhsohlen, für bis zu 40 Personen pro Schicht

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Bürstenwalzen mit hochwertigem Borstenbesatz, mit automatischem, individuell einstellbarem Dosiersystem für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sensorgesteuertes Starten der Hygieneschleuse in beide Richtungen, individuell programmierbare Laufzeit der Bürstenwalzen, mit beidseitigem Edelstahl-Handlauf für sicheren Halt während der Sohlenreinigung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüssen aus Edelstahl, mit Seitenauftrittsschutz, NOT-Aus Taster, inkl. 2 demontierbare Stufen für das sichere und bequeme Betreten bzw. Verlassen der Anlage

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen (Ausführung: Bürstenlänge 400 mm)800/1400 mm x 860 mm x 1300 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 800 mm
Bürstenlänge: 400 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung:0.5 kW
Schutzart: IP 65
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Durchlauf-Sohlenreiniger ECO - Bürstenlänger 400mm

Artikel-Nr.: HSE-00001V1

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Eingangskontrolle Hygieneschleuse ECO\*\*\*
mit modernem Sensorsystem und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwaschbecken ECO\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor und überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwäsche, Hand-Trockner und Desinfektion\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor, Hochgeschwindigkeits-Hand-Trocken und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion

Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreiniger ECO – Bürstenlänge: 700mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänge: 700mm) für die Lebensmittel-, Schlacht- und Pharmaindustrie, ideal für die Verhinderung von Öl- und Schmiermittelverschleppung in der Industrie, für eine gründliche Reinigung und Desinfektion von Stiefel-, Clog- und Schuhsohlen, für bis zu 40 Personen pro Schicht

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Bürstenwalzen mit hochwertigem Borstenbesatz, mit automatischem, individuell einstellbarem Dosiersystem für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sensorgesteuertes Starten der Hygieneschleuse in beide Richtungen, individuell programmierbare Laufzeit der Bürstenwalzen, mit beidseitigem Edelstahl-Handlauf für sicheren Halt während der Sohlenreinigung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüssen aus Edelstahl, mit Seitenauftrittsschutz, NOT-Aus Taster, inkl. 2 demontierbare Stufen für das sichere und bequeme Betreten bzw. Verlassen der Anlage

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 700 mm)
1100/1700 mm x 860 mm x 1300 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1100 mm
Bürstenlänge: 700 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung:0.5 kW
Schutzart: IP 65
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Durchlauf-Sohlenreiniger ECO - Bürstenlänger 700mm

Artikel-Nr.: HSE-00001V2

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Eingangskontrolle Hygieneschleuse ECO\*\*\*
mit modernem Sensorsystem und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwaschbecken ECO\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor und überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwäsche, Hand-Trockner und Desinfektion\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor, Hochgeschwindigkeits-Hand-Trocken und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion

Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreiniger ECO – Bürstenlänge: 1100mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänge: 1100mm) für die Lebensmittel-, Schlacht- und Pharmaindustrie, ideal für die Verhinderung von Öl- und Schmiermittelverschleppung in der Industrie, für eine gründliche Reinigung und Desinfektion von Stiefel-, Clog- und Schuhsohlen, für bis zu 40 Personen pro Schicht

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Bürstenwalzen mit hochwertigem Borstenbesatz, mit automatischem, individuell einstellbarem Dosiersystem für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sensorgesteuertes Starten der Hygieneschleuse in beide Richtungen, individuell programmierbare Laufzeit der Bürstenwalzen, mit beidseitigem Edelstahl-Handlauf für sicheren Halt während der Sohlenreinigung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüssen aus Edelstahl, mit Seitenauftrittsschutz, NOT-Aus Taster, inkl. 2 demontierbare Stufen für das sichere und bequeme Betreten bzw. Verlassen der Anlage

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1100 mm)
1500/2100 mm x 860 mm x 1300 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 1500 mm
Bürstenlänge: 1100 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung:0.5 kW
Schutzart: IP 65
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Durchlauf-Sohlenreiniger ECO - Bürstenlänger 1100mm

Artikel-Nr.: HSE-00001V3

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Eingangskontrolle Hygieneschleuse ECO\*\*\*
mit modernem Sensorsystem und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwaschbecken ECO\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor und überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwäsche, Hand-Trockner und Desinfektion\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor, Hochgeschwindigkeits-Hand-Trocken und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion

Ausschreibungstext

Durchlauf-Sohlenreiniger ECO – Bürstenlänge: 1600mm

Umschreibung:

Professioneller Durchlaufsohlenreiniger (Bürstenlänge: 1600mm) für die Lebensmittel-, Schlacht- und Pharmaindustrie, ideal für die Verhinderung von Öl- und Schmiermittelverschleppung in der Industrie, für eine gründliche Reinigung und Desinfektion von Stiefel-, Clog- und Schuhsohlen, für bis zu 40 Personen pro Schicht

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Bürstenwalzen mit hochwertigem Borstenbesatz, mit automatischem, individuell einstellbarem Dosiersystem für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sensorgesteuertes Starten der Hygieneschleuse in beide Richtungen, individuell programmierbare Laufzeit der Bürstenwalzen, mit beidseitigem Edelstahl-Handlauf für sicheren Halt während der Sohlenreinigung, stabile, höhenverstellbare Schraubfüssen aus Edelstahl, mit Seitenauftrittsschutz, NOT-Aus Taster, inkl. 2 demontierbare Stufen für das sichere und bequeme Betreten bzw. Verlassen der Anlage

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl 1.4301
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1600 mm)
2000/2600 mm x 860 mm x 1300 mm (Länge x Breite x Höhe)
Maschinenlänge: 2000 mm
Bürstenlänge: 1600 mm
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A
Leistung:0.5 kW
Schutzart: IP 65
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Durchlauf-Sohlenreiniger ECO - Bürstenlänger 1600mm

Artikel-Nr.: HSE-00001V4

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Eingangskontrolle Hygieneschleuse ECO\*\*\*
mit modernem Sensorsystem und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwaschbecken ECO\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor und überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion

\*\*\*Eingangskontrolle mit Handwäsche, Hand-Trockner und Desinfektion\*\*\*
Handwaschbecken / -rinne mit Sensor, Hochgeschwindigkeits-Hand-Trocken und überlistungssicherer 2-Hand-Desinfektion