Ausschreibungstext

Hygieneschleuse PROFI Check-In – Bürstenlänge 700mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse PROFI Check-In (Bürstenlänge: 700mm) mit Handwäsche, Hand-Trockner, Desinfektion und anschliessender Sohlenreinigung, Reinigung von Clog-, Schuh- und Stiefelsohlen, inkl. Zwangsdurchgang

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Bürsten für eine schnelle und gründliche Reinigung der Schuhsohlen, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, hohe Borstenqualität, Handwaschbecken- / -rinne ausgestattet mit Sensor und überlistungssicherer Zweihandseifenspender, Hochgeschwindigkeits-Hand-Trockner, Überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Gelb-Grün), mit integriertem Drehkreuz (mit Dämpfung), mit integriertem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel und Flüssigseife

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301  
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 700 mm)  
1300/1900 mm x 1095 mm x 1965 mm (Länge x Breite x Höhe)  
Maschinenlänge: 1300 mm  
Bürstenlänge: 700 mm  
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"  
Wasserablauf: DN 50  
Starter:Sensor  
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A  
Leistung: 0.5 kW  
Schutzart: IP 65  
Gewicht:kg  
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Hygieneschleuse PROFI Check-In – Bürstenlänge 700mm

Artikel-Nr.: HSP-00101V1

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Durchlaufrichtung\*\*\*  
Version rechts / Version links

\*\*\*Zusatzoption\*\*\*  
Mit Händetrockner / mit Handtuchspender

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse PROFI Check-In – Bürstenlänge 1100mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse PROFI Check-In (Bürstenlänge: 1100mm) mit Handwäsche, Hand-Trockner, Desinfektion und anschliessender Sohlenreinigung, Reinigung von Clog-, Schuh- und Stiefelsohlen, inkl. Zwangsdurchgang

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Bürsten für eine schnelle und gründliche Reinigung der Schuhsohlen, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, hohe Borstenqualität, Handwaschbecken- / -rinne ausgestattet mit Sensor und überlistungssicherer Zweihandseifenspender, Hochgeschwindigkeits-Hand-Trockner, Überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Gelb-Grün), mit integriertem Drehkreuz (mit Dämpfung), mit integriertem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel und Flüssigseife

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301  
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1100 mm)  
1700/2300 mm x 1095 mm x 1965 mm (Länge x Breite x Höhe)  
Maschinenlänge: 1700 mm  
Bürstenlänge: 1100 mm  
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"  
Wasserablauf: DN 50  
Starter:Sensor  
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A  
Leistung: 0.5 kW  
Schutzart: IP 65  
Gewicht:kg  
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Hygieneschleuse PROFI Check-In – Bürstenlänge 1100mm

Artikel-Nr.: HSP-00101V2

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Durchlaufrichtung\*\*\*  
Version rechts / Version links

\*\*\*Zusatzoption\*\*\*  
Mit Händetrockner / mit Handtuchspender

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse PROFI Check-In – Bürstenlänge 1600mm

Umschreibung:

Hygieneschleuse PROFI Check-In (Bürstenlänge: 1600mm) mit Handwäsche, Hand-Trockner, Desinfektion und anschliessender Sohlenreinigung, Reinigung von Clog-, Schuh- und Stiefelsohlen, inkl. Zwangsdurchgang

Ausstattung je Reinigungsplatz:

2 Bürsten für eine schnelle und gründliche Reinigung der Schuhsohlen, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, hohe Borstenqualität, Handwaschbecken- / -rinne ausgestattet mit Sensor und überlistungssicherer Zweihandseifenspender, Hochgeschwindigkeits-Hand-Trockner, Überlistungssichere 2-Hand-Desinfektion, Durchgangskontrolle mit LED-Anzeige (Rot-Gelb-Grün), mit integriertem Drehkreuz (mit Dämpfung), mit integriertem Kanisterhalter für Handdesinfektionsmittel und Flüssigseife

Technische Daten:

Konstruktion: Edelstahl rostfrei 1.4301  
Abmessungen: (Ausführung: Bürstenlänge 1600 mm)  
2200/2800 mm x 1095 mm x 1965 mm (Länge x Breite x Höhe)  
Maschinenlänge: 2200 mm  
Bürstenlänge: 1600 mm  
Stufenlänge kopfseitig: 2 x 300 = 600 mm

Wasserzulauf: 3/4"  
Wasserablauf: DN 50  
Starter:Sensor  
Stromanschluss: 3x400V/N/PE; 50/60 Hz / 16 A  
Leistung: 0.5 kW  
Schutzart: IP 65  
Gewicht:kg  
Garantie: 1 Jahr

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Hygieneschleuse PROFI Check-In – Bürstenlänge 1600mm

Artikel-Nr.: HSP-00101V3

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Durchlaufrichtung\*\*\*  
Version rechts / Version links

\*\*\*Zusatzoption\*\*\*  
Mit Händetrockner / mit Handtuchspender