Ausschreibungstext

LUX Stiefelwaschplatz – 1 Reinigungsplatz

Umschreibung:

LUX Stiefelwaschplatz 1 Reinigungsplatz aus V2A-Edelstahl, ideal für kleinere Schlachtbetriebe und Lebensmittelhersteller, wasserführende Qualitätshandbürste aus Edelstahl, leicht zu reinigende Konstruktion aus Edelstahl, Einbau erfolgt ebenerdig, mit ausklappbarer Stiefelablage aus Edelstahl, Ausführung Edelstahl 1.4301 geschweisst und geschliffen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Reinigungsplatz mit Gitterrost aufklappbar, herausnehmbarer Schlammfangeimer, Ablauflaufkörper mit Geruchsverschluss, 4 höhenverstellbare Füsse, 1 Handbürste mit Handhebelventil mit 2 Bürstenreihen auswechselbar sowie je 1,5 m Anschlussschlauch, 1 Stück Geräteanschlussventil DN 15 verchromt mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl rostfrei 1.4301

Abmessungen (B\*T\*H): 70 cm x 60 cm x 50 cm / 145 cm (ohne / mit Bügel)

Wasserzulauf: min R ½“

Wasserablauf: DN 100

Es empfiehlt sich die Installation auf einem bauseitigen Rost

Stromanschluss: nicht notwendig

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: LUX Stiefelwaschplatz V1

Artikel-Nr.: STW-00031

Ausschreibungstext

LUX Stiefelwaschplatz – 2 Reinigungsplätze

Umschreibung:

LUX Stiefelwaschplatz 2 Reinigungsplatz aus V2A-Edelstahl, wasserführende Qualitätshandbürste aus Edelstahl, leicht zu reinigende Konstruktion aus Edelstahl, Einbau erfolgt ebenerdig, mit ausklappbarer Stiefelablage aus Edelstahl, Ausführung Edelstahl 1.4301 geschweisst und geschliffen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Reinigungsplatz mit Gitterrost aufklappbar, herausnehmbarer Schlammfangeimer, Ablauflaufkörper mit Geruchsverschluss, 4 höhenverstellbare Füsse, 1 Handbürste mit Handhebelventil mit 2 Bürstenreihen auswechselbar sowie je 1,5 m Anschlussschlauch, 1 Stück Geräteanschlussventil DN 15 verchromt mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl rostfrei 1.4301

Abmessungen (B\*T\*H): 140 cm x 60 cm x 50 cm / 145 cm (ohne / mit Bügel)

Wasserzulauf: min R ½“

Wasserablauf: DN 100

Es empfiehlt sich die Installation auf einem bauseitigen Rost

Stromanschluss: nicht notwendig

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: LUX Stiefelwaschplatz V2

Artikel-Nr.: STW-00032

Ausschreibungstext

LUX Stiefelwaschplatz – 3 Reinigungsplätze

Umschreibung:

LUX Stiefelwaschplatz 3 Reinigungsplatz aus V2A-Edelstahl, wasserführende Qualitätshandbürste aus Edelstahl, leicht zu reinigende Konstruktion aus Edelstahl, Einbau erfolgt ebenerdig, mit ausklappbarer Stiefelablage aus Edelstahl, Ausführung Edelstahl 1.4301 geschweisst und geschliffen

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Reinigungsplatz mit Gitterrost aufklappbar, herausnehmbarer Schlammfangeimer, Ablauflaufkörper mit Geruchsverschluss, 4 höhenverstellbare Füsse, 1 Handbürste mit Handhebelventil mit 2 Bürstenreihen auswechselbar sowie je 1,5 m Anschlussschlauch, 1 Stück Geräteanschlussventil DN 15 verchromt mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl rostfrei 1.4301

Abmessungen (B\*T\*H): 210 cm x 60 cm x 50 cm / 145 cm (ohne / mit Bügel)

Wasserzulauf: min R ½“

Wasserablauf: DN 100

Es empfiehlt sich die Installation auf einem bauseitigen Rost

Stromanschluss: nicht notwendig

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,  
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: LUX Stiefelwaschplatz V3

Artikel-Nr.: STW-00033