Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Fussball

Umschreibung:

Schuhwaschanlage Fussball aus Beton mit 4 Reinigungsplätze, ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen, Schulanlagen Beton-Rückwand mit 4 Anschlüsse für Wasserhähne, Betonelemente mit 2 feuerverzinkten leicht nach vorne geneigte Gitterrost, inkl. 4 Handbürsten mit Ketten, ideal für Installationen im Aussenbereich

Ausstattung je Reinigungsplatz:

1 Waschtrog-Betonelement, grau, glatt, gefast, Wasseranschluss unterhalb der Rückwand mittig sowie zwei seitliche Verbindungsanschlüsse ½", Wasserablauf mittig nach unten NW 75 mm, Beton-Rückwand mit 4 Anschlüsse ½" für Auslauf-Ventile, inkl. 4 Handbürsten mit Ketten montiert an Rückwand und Handbürsten, Wasserhähne sind als Zubehör erhältlich

Technische Daten:

**Konstruktion:** Beton-Waschtrog, glatt, gefasst

Rost: feuerverzinkte Gitterroste  
Abmessung: (B\*T\*H) 225 x 65 x 100 cm

Wasserzulauf: links (½"), rechts (½") und unterhalb der Rückwand, mittig (½")  
**Wasserablauf:** NW 75 mm, mittig nach unten   
**Stromanschluss:** kein Stromanschluss nötig

Gewicht: 1250 kg

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz

Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

Modell: Schuhwaschanlage Fussball

Artikel-Nr.: STW-00351

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen\*\*\*

\*\*\*4 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, Rotguss verchromt, mit Metall-Handrad, Anschluss 1/2", Schlauchanschluss Raccord 3/4", Hahn mit Rückschlagventil

\*\*\*4 Stück Wasserhahn selbstschliessend\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit selbstschliessenden Verschluss, eingebauter Rückschlagventil, Anschlussmass.“

\*\*\*4 Stück Wasserhahn selbstschliessend Schlauchanschluss\*\*\*

Wasserhahn, verchromt, mit Schlauchanschluss, selbstschliessender Verschluss, eingebauter Rückschlagventil,

einfache Verbindung mit wasserführender Handbürste oder Wasserschlauch m.glich, Schlauchverschraubung.

\*\*\*4 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss\*\*\*

Auslaufventil, verchromt, mit Steckschlüssel, integriertem Rückschlagventil, Anschlussmasse .“, Schlauchverschraubung.“