Ausschreibungstext

Sohlenreinigungsmaschine TROCKEN 100 – Standard-Bürsten

Umschreibung:

Sohlenreinigungsmaschine TROCKEN 100 mit Standard-Bürste als bewährtes Modell für die Industrie, Elektroniktechnik, Lebensmittel, Pharma, Gesundheitswesen und Handwerk, schonende Trockenreinigung der Schuhsohlen, Sohlenränder und das Oberleder der Arbeitsschuhe, effiziente und gründliche Reinigung

Ausstattung je Reinigungsplatz:

4 Walzenbürsten, 2 Seitenbürsten, eine übergrosse Oberbürste, Aktivierung über berührungslosen Sensor im Fussbereich (inkl. Timer), 230-Volt-Motor (750U/min), inkl. Schmutzfangschublade, Steckerfertig für 230V Anschluss, unterhaltsfreie und langlebige Technik

Technische Daten:

Gehäuse:Stahl, beschichtet
Gehäusefarbe: graphit (RAL 7022), achat-grau (RAL 7038)
Abmessungen: 460 mm x 600 mm x 1100 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Bürsten:4 Nylon-Walzbürsten, 2-Nylon-Rundbürsten
Starter:Fusssensor mit TimerStromanschluss: 230 Volt (Option 110 Volt
Motorleistung: 180 Watt, 750 U/min
Gewicht:60 kg netto, 64 kg bruttoGarantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Sohlenreinigungsmaschine TROCKEN 100 – Standard-Bürsten

Artikel-Nr.: SRM-00011V1

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Farbe\*\*\*

Graphit oder Kiesel-beige

Ausschreibungstext

Sohlenreinigungsmaschine TROCKEN 100 – ESD-Bürsten

Umschreibung:

Sohlenreinigungsmaschine TROCKEN 100 mit Standard-Bürste als bewährtes Modell für die Industrie, Elektroniktechnik, Lebensmittel, Pharma, Gesundheitswesen und Handwerk, schonende Trockenreinigung der Schuhsohlen, Sohlenränder und das Oberleder der Arbeitsschuhe, effiziente und gründliche Reinigung

Ausstattung je Reinigungsplatz:

4 Walzenbürsten, 2 Seitenbürsten, eine übergrosse Oberbürste, Aktivierung über berührungslosen Sensor im Fussbereich (inkl. Timer), 230-Volt-Motor (750U/min), inkl. Schmutzfangschublade, Steckerfertig für 230V Anschluss, unterhaltsfreie und langlebige Technik

Technische Daten:

Gehäuse:Stahl, beschichtet
Gehäusefarbe: graphit (RAL 7022), achat-grau (RAL 7038)
Abmessungen: 460 mm x 600 mm x 1100 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Bürsten:4 Nylon-Walzbürsten, 2-Nylon-Rundbürsten
Starter:Fusssensor mit TimerStromanschluss: 230 Volt (Option 110 Volt
Motorleistung: 180 Watt, 750 U/min
Gewicht:60 kg netto, 64 kg bruttoGarantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Sohlenreinigungsmaschine TROCKEN 100 – Standard-Bürsten

Artikel-Nr.: SRM-00011V1

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*Farbe\*\*\*

Graphit oder Kiesel-beige