Ausschreibungstext

Stiefelwaschplatz Multi-Rost – 2 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschplatz Multi-Rost 2 Reinigungsplätze, rostfrei und aus Edelstahlblech 1.4301, ideal für den Einsatz in Feuerwehren, Baugewerbe und der Landwirtschaft, äusserst robust und sehr langlebig, aus gebürstetem 2 mm Edelstahlblech 1.4301

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Stiefelwaschplatz 2 Reinigungsplätze mit Stiefelauflage mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost, grosse Sammelwanne aus Edelstahl für das Auffangen und Ableiten des verbrauchten Wassers, 4 höhenverstellbare Füsse, Abfluss NW 50, Handwaschbürste als Zubehör

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl, rostfrei

Rost: stahl, verzinkt

Abmessungen (B\*T\*H): 100 cm x 55 cm x 45 cm

Wasserablauf: NW 50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 27 kg

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Stiefelwaschplatz Multi-Rost 2er

Artikel-Nr.: STW-00091

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 1 Reinigungsplatz\*\*\*

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 100 cm) Schutz vor Spritzwasser

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*Edelstahl-Rost anstatt mit verzinktem Rost\*\*\*

Ausschreibungstext

Stiefelwaschplatz Multi-Rost – 4 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschplatz Multi-Rost 4 Reinigungsplätze, , rostfrei und aus Edelstahlblech 1.4301, ideal für den Einsatz in Feuerwehren, Baugewerbe und der Landwirtschaft, äusserst robust und sehr langlebig, aus gebürstetem 2 mm Edelstahlblech 1.4301

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Stiefelwaschplatz 4 Reinigungsplätze mit Stiefelauflage mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost, grosse Sammelwanne aus Edelstahl für das Auffangen und Ableiten des verbrauchten Wassers, 4 höhenverstellbare Füsse, Abfluss NW 50, Handwaschbürste als Zubehör

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl, rostfrei

Rost: stahl, verzinkt

Abmessungen (B\*T\*H): 200 cm x 55 cm x 45 cm

Wasserablauf: NW 50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 53 kg

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Stiefelwaschplatz Multi-Rost 4er

Artikel-Nr.: STW-00092

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 1 Reinigungsplatz\*\*\*

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 200 cm) Schutz vor Spritzwasser

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*Edelstahl-Rost anstatt mit verzinktem Rost\*\*\*

Ausschreibungstext

Stiefelwaschplatz Multi-Rost – 6 Reinigungsplätze

Umschreibung:

Stiefelwaschplatz Multi-Rost 6 Reinigungsplätze, rostfrei und aus Edelstahlblech 1.4301, , rostfrei und aus Edelstahlblech 1.4301, ideal für den Einsatz in Feuerwehren, Baugewerbe und der Landwirtschaft, äusserst robust und sehr langlebig, aus gebürstetem 2 mm Edelstahlblech 1.4301

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Stiefelwaschplatz 6 Reinigungsplätze mit Stiefelauflage mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost, grosse Sammelwanne aus Edelstahl für das Auffangen und Ableiten des verbrauchten Wassers, 4 höhenverstellbare Füsse, Abfluss NW 50, Handwaschbürste als Zubehör

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl, rostfrei

Rost: stahl, verzinkt

Abmessungen (B\*T\*H): 300 cm x 55 cm x 45 cm

Wasserablauf: NW 50

Stromanschluss: nicht notwendig

Gewicht: 80 kg

Garantie: 2 Jahre

Hinweis: Beim Anschluss an das Trinkwassersystem ist ein bauseitig zugelassener Rohrbelüfter / Rohrtrenner zu empfehlen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant: Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: Stiefelwaschplatz Multi-Rost 6er

Artikel-Nr.: STW-00093

\*\*\*Optionen\*\*\*

\*\*\*NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen\*\*\*

\*\*\*1 Stück umlaufende Spritzschutzwand für 1 Reinigungsplatz\*\*\*

2 Seitenspritzwände und 1 Rückspritzwand (Länge 300 cm) Schutz vor Spritzwasser

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer\*\*\*

\*\*\*1 Stück herausnehmbarer Schlammfangeimer und Geruchsverschluss\*\*\*

\*\*\*Edelstahl-Rost anstatt mit verzinktem Rost\*\*\*